***ОБРАЗЕЦ №***

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:**

*„Доставка на 1 брой фабрично нов автомобил за транспорт на пациенти“*

ДО:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*наименование и адрес на възложителя)*

От:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование на участника)*

с адрес: гр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_,

тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

регистриран по ф.д. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. по описа на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_съд,

Булстат / ЕИК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Дата и място на регистрация по ДДС: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ***„Доставка на 1 брой фабрично нов автомобил за транспорт на пациенти“***

**1.** Срокът за изпълнение на предмета на поръчката е …………..

 Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

 За изпълнение на поръчката предлагаме следното техническо предложение:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Технически параметри, характеристики и изисквания определени от Възложителя | Технически параметри, характеристики предлагани от Участника |
| **Техническа характеристика:** |
| 1. | Купе | Фургон, твърда преграда между кабината за водача и задното отделение с отваряем откъм кабината прозрачен прозорец; |  |
| 2. | Брой места | В кабината - две за пътници и едно за водача;В задната част – две седящи и едно лежащо (носилка); |  |
| 3. | Управление | Сервоуправление на волана |  |
| 4.  | Брой врати | 4 (2 бр. за кабината, 1 бр. двойна задна врата и 1 бр. странична плъзгаща врата) |  |
| 5. | Ъгъл на отваряне на вратите | мин. 180° ъгъл на отваряне на задните врати  |  |
| 6 | Двигател | дизелов, турбо-компресор с междинен охладител или Common Rail |  |
| 7. | Работен обем | мин. 2100 куб.см |  |
| 8. | Спирачна система | двукръгова – саморегулиращо се сервоустройство,предни дискови спирачки, задни – дискови или барабанни  |  |
| 9. | Гаранционен срок | 24 месеца без ограничение на пробега |  |
| 10. | Преграда | твърда непрозрачна преграда между кабината за водача изадното отделение с отваряем откъм кабината прозрачен прозорец |  |
| 11. | Дължина на задната част на купето отвътре | мин 2,8 м |  |
| 12. | Ширина на задната част на купето отвътре | мин 1,6 м |  |
| 13. | Височина отвътре | мин 1,9 м |  |
| 14. | Стъкла (в задната част на купето) | прозрачни |  |
| **Оборудване – Системи за сигурност и безопасност и** **задължително оборудване** |
| 1. |  | 2 предни въздушни възглавници |  |
| 2. |  | Предпазни колани – 3-точкови, регулируем по височина за водача |  |
| 3. |  | Антиблокираща система ABS |  |
| 4. |  | Климатик двоен – предна и задна част на купето |  |
| 5. |  | Автономно отопление в задната част на купето |  |
| 6. |  | Алармена система |  |
| 7. |  | Имобилайзер |  |
| 8. |  | Стерео авторадио MP3/CD плеър + мин. 2 бр. високоговорители |  |
| **Задължително амбулаторно оборудване:** |
| 1. |  | Централно осветление |  |
| 2. |  | Бактерицидно осветление – екранирана бактерицидна лампа |  |
| 3. |  | Преносима носилка, със самосгъващи се колела (спирачка на мин. 1 от колелата) и стационарно закрепване към буса |  |
| 4. |  | Две места за сядане в задната част |  |
| 5. |  | Стените, преградата и пода в задната част на купето трябва да са от материал, който позволява мокро почистване и дезинфекция |  |

ДАТА: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_