***ОБРАЗЕЦ***

**ОФЕРТА**

**ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:**

***„Избор на изпълнител за доставка на 56 санитарни автомобила“***

***І. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА***

Настоящата оферта e подадена от:

*/наименование на участника/*

и подписана от:

*/три имена/*

в качеството му/им на

*/длъжност/*

***II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ***

1. Адрес...............................................................................................................................

/пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./

Телефон №: .....................................................

факс №:............................................................

e-mail: .

2. Лице за контакти................. ....................................

Длъжност:…………………………………………………..

телефон / факс: ………………………

3. Обслужваща банка:……………………………………

Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие:

IBAN……………………………………………BIC……………………………………………Титуляр на сметката… ………………..

Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде определен за изпълнител на поръчката:

IBAN……………………………………………BIC……………………………………………

Титуляр на сметката**………………………**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА*,***

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ***„Избор на изпълнител за доставка на 56 санитарни автомобила“***

**2. Заявяваме, че представяме оферта за участие в процедурата с предмет:**

***„Избор на изпълнител за доставка на 56 санитарни автомобила“***

3. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

4. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с участието.

5. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде ………………. дни, но не по-малко от 120 календарни дни от крайната дата за получаване на офертите и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

6. До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

7. Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.

8.Списък на всички документи (съответно копия на документи), в подписан и подпечатан вид.

Дата: ........................ г.

(Подпис и печат)

*\*\*\* Когато Участник в процедурата е обединение, настоящия образец на оферта се представя за обединението участник, като се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно договорът за създаване на обединение /документът за упълномощаване на представляващ от участниците/.*

***ОБРАЗЕЦ***

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки**

Подписаният: ……………………………………………………....................................

*(три имена)*

в качеството си на …………………………………………………………………………

*(длъжност)*

на Участник: …………………………………………..………………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ***„………………………..”,***

**Д Е К Л А Р И Р А М:**

**1.** Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда /Реабилитиран съм за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

**2.** Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

**3.** Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура, съгласно националните ми закони и подзаконови актове;

**4.** Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията[[1]](#footnote-1) или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.

**5.** Представляваният от мен участник: ...................................................................  *(посочете фирмата на участника)*

- не е в открито производство по несъстоятелност;

- не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон; или ако е чуждестранно лице: - не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове; - неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.

**6.** Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

**7**. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

**8.** Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

**9.** Информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за горепосочените обстоятелства, посочени в т.1-8 от настоящата декларация, служебно на възложителя:

............. /*посочват се от декларатора, когато е приложимо*/.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

Дата: ............................. ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)

***ПОЯСНЕНИЕ****: В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.*

*В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.*

*Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.*

**ОБРАЗЕЦ**

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**от подизпълнител**

**за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, (без б. „е“), т. 2, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП** **от Закона за обществените поръчки**

Подписаният: ………………………………………………………………...................

*(три имена)*

в качеството си на …………………………………………………………………………

*(длъжност)*

на …………………………………………..………………………………………………… -

*(наименование на подизпълнителя)*

подизпълнител на участника ................................................... (*наименование на участника*) в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: .................... ,

**Д Е К Л А Р И Р А М:**

1. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда /Реабилитиран съм за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2. Представляваното от мен лице не е обявен в несъстоятелност.

3. Представляваното от мен лице не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове.

4. Представляваното от мен лице няма задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията\* или задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено.

5. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

6. Представляваното от мен лице не е сключило договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

Дата: ............ ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)

***ПОЯСНЕНИЕ****: \*В случай, че подизпълнителят е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.*

*Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.*

***ОБРАЗЕЦ***

**ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ:**

***СПИСЪК-ДЕКЛАРАЦИЯ***

*на изпълнени през последните три години, считано от датата определена като краен срок за представяне на офертите, договори за доставка на стоки, които са предмет на настоящата обществена поръчка (доставка на санитарни автомобили), с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка/и*

Подписаният: ……………………………………………………………........................

*(три имена)*

в качеството си на ……………………………………………………………………………

*(длъжност)*

на ……………………………………………………………………………………………... -

*(наименование на участника)*

Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: .........................................,

**ДЕКЛАРИРАМ, че:**

I. През последните три години, считано от датата определена като краен срок за представяне на офертите, представляваният от мен участник е изпълнил следните договори за доставка на стоки, които са предмет на настоящата обществена поръчка :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ по ред*** | ***Обекти***  ***(кратко описание на доставените стоки)*** | ***Възложител*** | ***Период на изпълнение на договора*** | ***Стойност без ДДС***  ***/х. лв./*** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Приложения:** *Доказателства за извършените доставки.*

***ПОЯСНЕНИЕ:***  *Съгласно чл.50, ал.4 от ЗОП доказателство за извършената доставка се представя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.*

**Дата: Декларатор:**

/подпис, печат/

**ОБРАЗЕЦ**

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**ЗА ЛИПСА НА СВЪРЗАНОСТ С ДРУГ УЧАСТНИК**

**ПО ЧЛ. 55, АЛ. 7 ОТ ЗОП**

Подписаният: …………………………………………………………………......................

*(трите имена)*

в качеството си на ………………………………………………………………………..

*(длъжност)*

на Участник: .……………………………..…………………………………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: .....................................................,

**ДЕКЛАРИРАМ:**

1. Представляваният от мен Участник ………………………………………*/изписва се името/ наименованието на участника/* не е свързано лице или свързано предприятие\* с друг участник в горепосочената процедура по възлагане на обществена поръчка.

**Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за посочване на неверни данни.**

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по- горе обстоятелства в **7-дневен срок** от настъпването им.

Дата: ............ ДЕКЛАРАТОР:

………………………………………………..

(подпис, печат)

*ПОЯСНЕНИЯ*

*по декларацията:*

**\*Дефиниции:**

Съгласно §1, т.23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки „*Свързани лица*“ са:

а) роднини по права линия без ограничение;

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

в) роднини по сватовство - до втора степен включително;

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

д) съдружници;

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

Съгласно §1, т.24 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки „*Свързано предприятие*“ е предприятие:

а) което съставя консолидиран финансов отчет с възложител, или

б) върху което възложителят може да упражнява пряко или непряко доминиращо влияние, или

в) което може да упражнява доминиращо влияние върху възложител по [чл. 7, т. 5 или 6, или](apis://NORM|40377|8|7|/)

г) което заедно с възложител по чл. 7 е обект на доминиращото влияние на друго предприятие.

***ОБРАЗЕЦ***

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

по чл. 3, т. 8 от

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният: …………………………………………………………………......................

*(трите имена)*

в качеството си на ………………………………………………………………………..

*(длъжност)*

На Участник: ..………………………..…………………………………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: .....................................................,

**ДЕКЛАРИРАМ:**

1. Представляваното от мен дружество\* не е регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим.
2. Не съм свързано лице с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

Дата: ............ ДЕКЛАРАТОР:

………………………………………………..

(подпис, печат)

*ПОЯСНЕНИЯ*

*по декларацията:*

**\*Дефиниции:** Съгласно § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, посочените в настоящата декларация изрази имат следното значение:

1. "Дружество" е всяко юридическо лице, неперсонифицирано дружество и друга структура, получаваща статута си от законодателството на държавата, в която е регистрирано, без оглед на формата на сдружаване, учредяване, регистрация или друг подобен критерий.

2. "Юрисдикции с преференциален данъчен режим" са юрисдикциите по смисъла на [§ 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане](http://web.apis.bg/p.php?i=245399" \l "p14104854" \t "_blank).

3. "Свързани лица" са лицата по смисъла на [§ 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон](http://web.apis.bg/p.php?i=301352" \l "p3709455" \t "_blank).

**Забележка:**Съгласно чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, забраната по чл. 3, т. 8 от закона не се прилага в случаите, когато:

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по [Кодекса за социално осигуряване](http://web.apis.bg/p.php?i=464674" \t "_blank), [Закона за публичното предлагане на ценни книжа](http://web.apis.bg/p.php?i=11243) или [Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране](http://web.apis.bg/p.php?i=500237), и действителните собственици – физически лица, са обявени по реда на съответния специален закон;

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация;

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици – физически лица, са известни или се търгува на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици – физически лица, по реда на [Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения](http://web.apis.bg/p.php?i=8747" \t "_blank).

*Когато е налице някое от горепосочените обстоятелства по чл.4 от закона, участникът задължително го посочва с настоящата декларация.*

\*\* *Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.*

*Когато участникът е обединение от лица, декларацията се попълва от всяко лице, участващо в обединението.*

*Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.*

**ОБРАЗЕЦ**

**Д Е К Л А Р А Ц И Я [[2]](#footnote-2)\***

**за участието или неучастието на подизпълнители**

**по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки**

Долуподписаният /-ната/..............................................................., в качеството ми на ........................................................ на ............................................................................... -  *(посочете длъжността) (посочете фирмата на участника)*

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ...................................,

**Д Е К Л А Р И Р А М:**

Участникът ........................................................................................................

*(посочете фирмата на участника)*,

когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка няма да използва/ще използва подизпълнители /*подчертава се вярното*/;

2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:............................................................,

*(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),*

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

3. Видът на работите, които ще извършва подизпълнителя са следните: …….……………………………………………………………………………………………

4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде .........% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)

***ОБРАЗЕЦ***

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**за съгласие за участие като подизпълнител**

Подписаният: ………………………………………………………………...................

*(три имена)*

в качеството си на …………………………………………………………………………

*(длъжност)*

на …………………………………………..………………………………………………… ,

*(наименование на лицето-подизпълнител)*

регистрирано съгласно законодателството на ................................................, данни по регистрация: ................................................................................................................................... *(ЕИК/Булстат или друга идентификация съобразно приложимото законодателство; седалище и адрес на управление и др. такива*),

във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ..................................

**Д Е К Л А Р И Р А М:**

**1.** От името на представляваното от мен дружество: …………………………………………

*(посочете юридическото лице, което представлявате)*

**изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на .................................................**

*(посочете участника, на който сте подизпълнител)*

при изпълнение на горепосочената поръчка.

**2.** Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

........................................................................................................................................................

*(избройте конкретните части от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител)*

**3.** Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.

**4.** Представям декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. чл.47, ал. 1, т. 1, (без б. „е“), т. 2 и т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП /по образец/.

**5.** Други документи, по преценка на декларатора: .....................................……………………

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата: ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)

***ОБРАЗЕЦ***

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки**

**за приемане на условията в проекта на договора**

Подписаният: ……………………………………………………………......................

*(три имена)*

в качеството си на …………………………………………………………………………

*(длъжност)*

на …………………………………………………………………………………………… -

*(наименование на участника)*

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ......................................

**Д Е К Л А Р И Р А М:**

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и *приемам/не приемам (ненужното се зачертава )* условията в него.

Дата: ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)

***ОБРАЗЕЦ***

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:**

***„Избор на изпълнител за доставка на 56 санитарни автомобила“***

ДО:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*наименование и адрес на възложителя)*

От:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование на участника)*

с адрес: гр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_,

тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Булстат / ЕИК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Дата и място на регистрация по ДДС: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ***„Избор на изпълнител за доставка на 56 санитарни автомобила“***

**1.** Срокът за изпълнение на доставката е - ……. месеца от сключването на договора, не по-късно от 6 (шест) месеца.

**2.** Предлаганият от нас санитарен автомобил има следния гаранционен срок:

2.1. За санитарния автомобил - …… (не по-малко от 36 (тридесет и шест)) месеца, след доставката, без ограничение на пробега;

2.2. За всички допълнително монтирани елементи и оборудване – …… (но не по-малко от 36 (тридесет и шест)) месеца, след доставката.

**3.** Предлагаме авариралите санитарни автомобили да бъдат приемани в наши сервизни бази в рамките на ………… (но не повече от 4 (четири)) часа, считано от датата на уведомяването за тяхната авария.

**4.** Място за изпълнение на дейностите по доставката, предмет на настоящата обществена поръчка е: гр. София, ………………….

**5.** Декларираме, че предлаганите санитарни автомобили са нови, неупотребявани, серийно произведени не по-рано от 2014 г., Евро 6, категория М1, отговарящи на Европейските изисквания за типово одобрение.

**6.** Декларираме, че ще предостави необходимите документи за регистрация съгласно изискванията на Наредба i-45 на МВР от 24.03.2000 за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторни превозни средства и ремаркета, чл.12 (1), т.3 или чл.12 (8), осигуряващи регистрация на предлаганите автобуси с категория М1.)

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на **120** (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложение:

Сравнителна таблица на предлаганите санитарни автомобили.

Дата: …………… г. Подпис и печат: ....................................

*Сравнителна таблица на санитарния автомобил:*

|  |  |
| --- | --- |
| Санитарен автомобил Тип C – Стандартен  /Санитарни автомобили, предназначени и оборудвани за оказване на спешна медицинска помощ, транспорт, манипулации и наблюдение на пациента/ |  |
| **Технически спецификации/Изисквания** | **Предложение на участника** |
| **1.1.** Автомобилът е серийно производство, произведен 2014 г. и отговаря на изискванията на Закона за движение по пътищата и Правилника за неговото приложение**.** |  |
| **1.2.** Автомобилът да има европейско типово одобрение. |  |
| **1.3.** Автомобилът трябва да отговаря на изискванията на действащият в момента стандарт *EN 1789:2007+A1:2010* или еквивалент |  |
| **1.4. Шаси:** |  |
| * + 1. Самоносеща метална конструкция. |  |
| 1.4.1.1. Максимална височина /измерена при нетна маса на  автомобила, без антената/ до 3.00м. |  |
| 1.4.1.2. Максимална дължина /вкл. допълнително оборудване/ до 5.50 m. |  |
| 1.4.1.3. Максимална ширина /вкл. допълнително оборудване и странични  прозорци/ до 2.70 m. |  |
| * + 1. Задната част на купето представлява пространството, в което могат да се извършват медицински дейности. |  |
| 1.4.3. Пълен достъп до санитарната част поне от две места: |  |
| 1.4.3.1. От дясната страна на автомобила през плъзгаща се врата; |  |
| 1.4.3.2. От задната страна на автомобила през една или през две врати, отварящи се минимум на 1800 |  |
| 1.4.5. Анти-корозионно покритие, с гаранция против пробив на панел не по-малко от 5 години |  |
| 1.4.5.1. Долната повърхност на бронята трябва да бъде защитена чрез  пластмасови предпазители. |  |
| * + 1. Основен цвят - бял. |  |
| 1.4.6.1. Допълнителен цвят: оранжев- цвят на покрива. |  |
| 1.4.6.2. Специфични опознавателни знаци: |  |
| 1.4.6.2.1. Оранжева, светлоотразяваща лента с 38 см минимална ширина, чийто горен ръб трябва да бъде на височината на дръжките на страничните врати и опасва цялата кола. |  |
| 1.4.6.2.2. Стикер с изобразена телефонна слушалка и номер 112, в същия цвят. Поставя се върху предните и задна врати. Точните размери и видът ще бъдат предоставени от Министерство на здравеопазването. |  |
| 1.4.6.2.3. От двете страни на автомобила се поставя надпис с главни букви (с минимална височина 20 см и дебелина на линията 2 см) - СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ |  |
| 1.4.6.2.4. Огледално обърнат надпис “ЛИНЕЙКА” върху предния капак. |  |
| **1.5 Шофьорска кабина:** |  |
| 1.5.1. Кабината трябва да бъде отделена от санитарния отсек чрез твърда вертикална преграда с плъзгащ се прозорец. Прозорецът трябва да позволява пряк визуален контакт с шофьора и трябва да бъде с големина максимално 0,12 m2; да бъде обезопасен срещу самоотваряне и да има подвижна щора или друго средство, предпазващо шофьора от светлината в санитарния отсек /задната част на купето, където се намира пациента/. |  |
| 1.5.2. Седалка за шофьора плюс една двойна седалка /или две единични/ за пътници. Седалките са снабдени с три точкови инерционни предпазни колани със система за предварително натягане /две точки на закрепване за седалката в средата – без инерционен механизъм/. Одобреното от производителя на базовия модел автомобил ергономично пространство в шофьорската кабината и регулиране на седалката не трябва да се намаляват. |  |
| 1.5.3. Въздушни възглавници за шофьора и пътуващите до шофьора. |  |
| 1.5.4. Допълнително оборудване освен стандартното: |  |
| 1.5.4.1. Подвижна лампа, монтирана пред дясната седалка. Мощност на светлинния източник над 50W. |  |
| 1.5.4.2. 12 V куплунг за включване на лампата. |  |
| 1.5.4.3. Блок за контрол и управление на специалните звукови и светлинни сигнали. |  |
| 1.5.4.4. Пожарогасител сух тип, над 2.5 кг. |  |
| 1.5.4.5. Двузонен климатик – в шофьорската кабина и санитарния отсек. |  |
| 1.5.4.6. На арматурното табло трябва да има два извода за радио-оборудването на колата, единият от които (+12 волта и маса) за захранване директно от акумулатора на колата и един от антената. |  |
| 1.5.4.7. Шкафче за съхранение на инструменти и консумативи, необходими за поддръжка на автомобила. |  |
| * 1. **Санитарен/Медицински отсек:** |  |
| 1.6.1. Минимални вътрешни размери: |  |
| 1.6.1.1. Дължина над 2.70 m. |  |
| 1.6.1.2. Ширина над 1.65 m. |  |
| 1.6.1.3. Височина над 1.75 m. |  |
| 1.6.2. Отварянето и затварянето на вратите трябва да бъде възможно както отвътре, така и отвън. Всяка врата трябва да се заключва и отключва отвътре без ключ. Отключване отвън с ключ в случай на заключена отвътре врата. |  |
| 1.6.2.1. Вратите на медицинския отсек трябва да могат да се  задържат в отворено положение. |  |
| 1.6.3.Звуков или светлинен сигнал трябва да предупреждава шофьора в случай на недобре затворена врата по време на движение на автомобила. |  |
| 1.6.4. Естествено осветление: |  |
| 1.6.4.1. Страничните и задни прозорци покрити с непрозрачно фолио на две-трети от височината. |  |
| * + 1. Изкуствено осветление: |  |
| * + - 1. Осигурява достатъчна по интензивност осветеност в санитарния отсек. |  |
| 1.6.5.2. Необходимо е да има най-малко две различни степени на интензивност на осветлението. |  |
| 1.6.5.3. Включва се автоматично при отваряне на задната или странична врати на санитарния отсек. |  |
| 1.6.5.4. Ръчно включване/изключване на изкуственото осветление чрез превключвател, разположен на подходящо място в санитарния отсек. |  |
| 1.6.5.5. Над носилката е монтирана подвижна халогенна лампа /с мощност на светлинния източник над 50W/. |  |
| 1.6.6. Санитарният отсек трябва да е с добра акустична, термична и хидро изолация. |  |
| * + 1. Отоплението се осигурява от автономен отоплителен източник, когато колата е в движение и от електрическа печка 220V с термостат, когато колата е паркирана и захранена от ел. мрежа. Печките са инсталирани в санитарния отсек на подходящо място. Отоплителната система трябва да отговаря на EN 1789:2007 или еквивалент; 4.5.5. Отопление (за санитарен автомобил Тип С – затопляне на свеж въздух) |  |
| * + 1. Охладителна система – да отговаря на EN 1789:2007;4.5.5.2- Охлаждане |  |
| 1.6.9. Вентилационна система – двупосочна (както нагнетателна, така и изсмукваща), управлява  се от превключватели, разположени на подходящо място. Вентилационната система следва  да осигурява минимум 20 промени на въздушния обем за час, когато автомобилът е в покой. |  |
| * + 1. Превключвателите за контрол на отоплението, охлаждането, осветлението, вакуумната помпа и вентилацията трябва да бъдат на едно командно табло на лесно достъпно място; |  |
| 1.6.11. В санитарния отсек трябва да има седалки с предпазни колани поне за двама души. Седалките са разположени (i) една откъм страната на носилката, приблизително на 2/3 от дължината на носилката откъм краката; (ii) другата откъм главата на носилката за улесняване на манипулациите върху лежащия на носилката пациент. |  |
| **1.7. Носилките следва да са сертифицирани за съответствие със стандарт EN 1865** или еквивалент |  |
| 1.7.1. Основна носилка: |  |
| 1.7.1.1. Приблизителни размери 190х55 cm. Размерите следва да се измерват от най-външните  краища. |  |
| 1.7.1.2. Носилката се монтира върху електрическа-механична платформа/маса. Платформата  трябва да осигурява движения в посока нагоре и надолу; да бъде от неръждаема стомана,  която да държи здраво най-широко разпространените модели носилки; Контролните  механизми на платформата да са на контролно табло. Платформата трябва да е в  съответствие с изискванията на EN 1789 или еквивалент. Носещият капацитет трябва да  бъде минимум 180 кг. |  |
| 1.7.1.3. Необходима е регулируема облегалка от 00 дo 700 или повече. |  |
| 1.7.1.4. Носилката трябва да има четири сгъваеми колела с диаметър поне 100 мм, които падат при изваждане на носилката от линейката и позволяват лесно боравене само с усилията на един човек. Трябва да има минимум 3600 въртящи се колела откъм краката и поне две колела трябва да бъдат снабдени с крачна спирачка (Стандарт EN 1865 или еквивалент.). |  |
| 1.7.1.5. Носилката трябва да има предпазни сгъваеми перила, а покритието на носилката трябва да не бъде хлъзгаво и да позволява лесно и пълно почистване с миещи препарати. |  |
| 1.7.1.6. При вкарване в линейката горният край на носилката трябва да е разположен на минимум 40 см от нивото на пода и на не по-малко от 110 см от тавана. Височината на носилката в горно положение трябва да бъде 85 до 90 см, докато в долно положение височината трябва да бъде до 40 см. Носилката не трябва да тежи повече от 45 кг (Стандарт EN 1865 или еквивалент.). |  |
| 1.7.1.7. Носилката трябва да бъде снабдена с одобрен тип обезопасителни колани. Носилката трябва да е снабдена с оригинален заключващ механизъм от производителя на оборудването. |  |
| **1.7.2. Сгъваема носилка "столче"**. Закрепва се на подходящо и лесно достъпно място. Покритието на носилката трябва да позволява лесно и пълно почистване с течни миещи препарати. Максимално тегло на столчето 15 кг и товароподемност минимум 150 кг. |  |
| **1.7.3. Носилка “board type” за пациенти с травми на гръбначния стълб**. Закрепва се на подходящо и лесно достъпно място. Носилката трябва да има здрава лека конструкция, проницаема за рентгенови лъчи и по-лека от водата. Всяка от дългите страни на носилката трябва да бъде оборудвана с минимум по три дръжки и с по две откъм страната на главата и на краката. |  |
| 1.7.3.1. Носилката е снабдена с одобрен тип обезопасителни колани. |  |
| 1.7.3.2. Покритието на носилката трябва да позволява лесно и пълно  почистване с течни миещи препарати. |  |
| **1.8.** Аспирационна инсталация |  |
| 1.8.1. Аспирационната инсталация трябва да осигурява вакуум с налягане минимум 65 кРа. |  |
| 1.8.2. На подходящо място, в близост до основната носилка откъм страната на главата е разположен извод за аспирация, снабден с аспирационен съд с обем минимум един литър, клапан за регулиране на налягането и манометър. Аспирационният съд трябва да има гъвкав маркуч с накрайник. |  |
| 1.8.3. На подходящо място е поставен превключвател за включване и  изключване на аспирационната помпа. |  |
| **1.9.** Кислородна инсталация**:** |  |
| 1.9.1. Две бутилки за кислород, със спирателен кран, редуцир-вентил и манометър, с обем най-малко 10 литра всяка, подходящо закрепени към автомобила. |  |
| 1.9.2. Чрез редуцир-вентили и манометри, монтирани на бутилките се осигурява необходимото налягане в инсталацията и индикация за налягането в бутилките. |  |
| 1.9.3. Два стандартни кислородни изхода съгласно ISO 9170-1 или еквивалент трябва да бъдат поставени в близост до основната носилка откъм страната на главата като на едната е монтиран овлажнител и дебитомер с максимален дебит не по-малко от 15 литра/минута. |  |
| 1.9.4. Две подвижни бутилки за кислород (свързани с изходите) с регулатор, овлажнител и дебитомер трябва да се доставят. |  |
| 1.9.5 Бутилките трябва да могат да се монтират и демонтират без инструменти. |  |
| **1.10. Медицинският/Санитарният** отсек трябва да бъде тапициран с материя, която да бъде устойчива на механични и химични повреди, както и да позволява лесно почистване чрез използуване на течни миещи препарати. Съгласно ISO 3795 или еквивалент степента на горене на всички материали от интериора трябва при тестване да бъде по-малка от 100 мм/мин. |  |
| 1.11. Всички инсталации в отсека за пациенти с височина над 700 мм не трябва да имат външни остри ръбове и трябва да завършват със заоблени краища. |  |
| 1.11.1 При нормална употреба, радиусът на извивката на външни ръбове, които могат да влязат в контакт с ръцете, краката, главата и т.н. трябва да бъде не по-малък от 2,5 мм освен ако изпъкването е по-малко от 3,2 мм измерено от панела. В този случай минималният радиус на извивката не се прилага, ако ръбовете са заоблени и извивката не е по-голяма от половината от широчината й. |  |
| 1.11.2 Ръбовете на повърхностите трябва да са слепени по начин, който не позволява инфилтриране на течности. /Остър външен ръб се определя като ръб от твърд материал, чийто радиус на извивка е по-малък от 2,5 мм в радиус/. |  |
| 1.12. Подовото покритие трябва да осигурява адекватно сцепление за обслужващия включително при влажна повърхност; подовото покритие трябва да е трайно и лесно за почистване. Ако подът не позволява оттичане на течности, трябва да се осигурят един или два дренажа. Подовото покритие трябва да бъде постоянно и да покрива цялата дължина и ширина на помещението; то трябва да бъде без шевове, едно парче, не по-тънко 1,5 мм. Покритието трябва да бъде най- малко на 100 мм плътно върху стените, като краят е антикорозионен и плътно прилепен за стените. |  |
| 1.13. В Санитарния/Медицински отсек в близост до поставките за оборудване трябва да бъдат монтирани минимум четири 12V контакта за захранване на медицинското оборудване и минимум още три 220 V стенни контакта тип „Шуко”. Контактите на електрическите системи с различен волтаж следва да бъдат различни, така че да не се допуска погрешно включване на уредите. 12V DC захранващи куплунзи трябва да съответстват на стандарта на куплунга за захранване на електрическата запалка. |  |
| 1.14. Шкафчета, с общ обем най- малко 145 литра и поставки подходящи за медицинска апаратура, медикаменти и консумативи са разположени на подходящо място така, че да са лесно достъпни при манипулирането на пациент лежащ върху носилката.  1.14.1 Вратите и чекмеджетата на шкафчетата да са защитени от самоотваряне; да имат  подходящи заключалки на вратите, които се отварят нагоре така че да могат да се  застопоряват в отворено положение. Шкафчето с медикаменти се заключва автоматично. |  |
| **1.15. В Санитарния/Медицински отсек има дръжка, която се намира над носилката по**  **надлъжната й ос.**  1.15.1 Отстрани, по дължината на носилката да има полица за поставяне на медицински апарати  1.15.2 Две поставки за закрепване на инфузионни бутилки са позиционирани над носилката. |  |
| **1.16. Всички монтирани елементи в санитарния отсек да бъдат закрепени съгласно изискванията на на EN 1789 или еквивалент, т.6.3.5 Закрепване на устройства.** |  |
| **1.17. Двигател:** |  |
| 1.17.1 Четиритактов, четири-цилиндров дизелов двигател с горивна система тип Common rail. |  |
| 1.17.2 Мощност на двигателя не по-малка от 90 kW. |  |
| 1.17.3 Разход на гориво за 100 km при смесен цикъл на движение не по-  висок от 10 литра. |  |
| 1.17.4 Екологична норма не по-ниско от Евро 5, с емисии на СО2 не повече от 200 g/кm. |  |
| **1.18. Кормилно управление:** |  |
| 1.18.1 Разположено от лявата страна на автомобила кормилно колело със  сервоусилвател. |  |
| * + 1. Регулируемо по височина и в дълбочина кормилно колело. |  |
| 1.18.3 Автоматично блокиране на кормилната колона при изваждане на  контактния ключ. |  |
| **1.19. Задвижване и скоростна кутия:** |  |
| 1.19.1 Задвижване 4 х 2 |  |
| 1.19.2.Механична скоростна кутия с не по-малко от 5 предавки (5+1 задна). |  |
| **1.20. Окачване:** |  |
| 1.20.1 Предно, независимо с маслени или газови амортисьори |  |
| 1.20.2 Задното окачване трябва да отговаря на клас М1 стандарт от  спецификацията на производителя. |  |
| **1.21. Спирачна система:** |  |
| 1.21.1 Независима двукръгова, със сервоусилвател. |  |
| 1.21.2 Предни дискови спирачки. Задни дискови или барабанни спирачки. |  |
| 1.21.3 Антиблокираща спирачна система ABS; Електронна стабилизираща  програма ESP; Спирачен асистент; Електронна система за  разпределение на спирачната сила; Електронна система за контрол  на сцеплението; Асистент за потегляне на наклон. |  |
| **1.22. Гуми:** |  |
| 1.22.1 Радиални, безкамерни – с размер на джантите не по-малък от 15  цола. Точният размер на гумите да бъде в съответствие със  спецификацията на производителя. |  |
| 1.22.2 Резервно колело с нормален размер, осветено в червен цвят, монтирано фабрично на лесно  достъпно място. |  |
| **1.23. Електрическа инсталация:** |  |
| 1.23.1 Електрическата инсталация трябва да отговаря на тези клаузи от IEC 60364-7-708 или еквивалент, които са приложими за линейки. (Позоваването на IEC 60364-7-708 не е приложимо към оригиналното електрическо оборудване, което вече е покрито от типовото одобрение на базовия модел) |  |
| 1.23.2. 4 броя електрически изводи за захранване 12V в санитарния отсек. |  |
| 1.23.3 Акумулаторната батерията и алтернаторът отговарят на изискванията на EN 1789:2007 или еквивалент.; 4.3.3. Акумулаторна батерия и алтернатор за санитарен автомобил тип С. |  |
| 1.23.4 Допълнителната електрическа система/и, приспособена към базовия модел е отделно от базовата ел. система и корпуса на шасито не се използва за заземяване на допълнителните инсталации. |  |
| 1.23.5 Всички ел. вериги да са добре определени с ясно маркирани кабели. |  |
| 1.23.6 Всички ел. вериги в допълнителната електрическа система/и да имат отделен предпазител за претоварване. |  |
| 1.23.7 Предпазителите за електрическата система на автомобила и за допълнително монтираното оборудване трябва да са групирани в едно табло. |  |
| 1.23.8 Електрическата система да бъде така конструирана, че да компенсира прекъсване на електрическото захранване и да подава приоритетно захранване за осветлението и медицинското оборудване. |  |
| 1.23.9 Два вградени инвертора за медицинския отсек ~ 220V/50Hz AC до 12V DC и 12V DC до ~220V/50Hz AC, всеки по 1000W |  |
| 1.23.10 Прекъсвач за изключване на допълнителната електрическа инсталация в санитарния отсек. |  |
| 1.23.11 Водоустойчив контакт 220V монтиран на левият борд на автомобила, в близост до шофьорската врата. Служи за включване на захранващото устройство към мрежата 220 V, когато колата е на паркинг. |  |
| 1.23.12 Мрежово захранващо устройство, осигуряващо зареждане на акумулаторните батерии от мрежата 220V при паркиран автомобил. |  |
| 1.23.13 Когато автомобилът е включен към мрежа 220V стартерът се блокира автоматично и не е възможно потегляне от място |  |
| **1.24. Специална сигнализация:** |  |
| 1.24.1 Въртящи се сини сигнални лампи: |  |
| 1.24.1. Трябва да бъдат поставени на покрива на линейката, като два светлинни източника са отпред, симетрично разположени спрямо надлъжната ос. Отзад на средната линия по протежение на колата се поставя трети светлинен източник. Излъчваната светлина трябва да е с достатъчна интензивност, осигурена от халогенна лампа. |  |
| 1.24.2. Две сини допълнителни фарчета: |  |
| 1.24.2.1. Трябва да бъдат инсталирани отпред на бронята на колата, всяко с мощност най-малко 50 W и да излъчват импулсна /мигаща/ светлина. |  |
| 1.24.3. Два халогенни фара против мъгла /под стандартните/, всеки с мощност най-малко 50 W. |  |
| 1.24.4. Два халогенни фара разположени над шофьорската кабина, в предната част на автомобила, всеки с мощност най-малко 50 W. |  |
| 1.24.5. Две мигащи оранжеви светлини: |  |
| 1.24.5.1. Намират се в задната част на покрива на колата. Тяхната функция е независима от тази на сините светлини. Включват се при отваряне на задните врати. |  |
| 1.24.6. Сирената: |  |
| 1.24.6.1. Битонална, електромагнитна с минимална мощност - 50 W. Същата се разполага така, че издавания от нея звук да бъде насочен напред. Задължително трябва да се предвиди възможност за регулиране силата на звука от пулт в шофьорската кабина. |  |
| **1.25. Друга окомплектовка:** |  |
| 1.25.1. Комплект от 5 бр. радиални безкамерни зимни гуми с джанти. |  |
| 1.25.2. Комплект резервни чистачки. |  |
| 1.25.3. Комплект резервни халогенни крушки за сигналните лампи. |  |
| 1.25.4. 220 V кабел с дължина над 20м за включване на автомобила към мрежата. |  |
| 1.25.5. Аптечка - според изискванията на закона. |  |
| 1.25.6. Вериги за сняг за двигателните колела. |  |
| 1.25.7. Въже за теглене |  |
| 1.25.8. Светлоотразителни триъгълници- 4 бр. |  |
| 1.25.9. Инструменти: |  |
| 1.25.9.1. Набор гаечни ключове /най- малко 5 бр.- десет размера плюс ключ за колелата/, крик, клещи- два вида, три вида отвертки. |  |
| **1.26.** **Самостоятелно да се специфицират допълнително монтираното оборудване и системи с цел извънгаранционно обслужване.** |  |
| **1.27. Автомобилът трябва да бъде снабден със следната документация на български език:**  а) наръчник за техническа поддръжка;  б) наръчник за експлоатация  в) опис на оборудването на автомобила  г) сертификат за кислородните бутилки |  |

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. Подпис и печат:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***ОБРАЗЕЦ***

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:**

***„Избор на изпълнител за доставка на 56 санитарни автомобила“***

ДО:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование и адрес на възложителя)*

От:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование на участника)*

с адрес: гр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_\_\_,

тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

регистриран по ф.д. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. по описа на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ съд,

ЕИК / Булстат: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Дата и място на регистрация по ДДС: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Разплащателна сметка:

банков код:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

банкова сметка:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ;

банка: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ;

град/клон/офис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

След запознаване с условията на поръчката, заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ***„Избор на изпълнител за доставка на 56 санитарни автомобила“*** във връзка с което Ви представяме нашата оферта, както следва:

**Единичната цена за санитарен автомобил е:**

……………………. лв. (словом…………………………………………лв.) без ДДС

и………………………. лв. (словом ………………………………лв.) с начислен ДДС.

**Общата цена за изпълнение на поръчката е:**

……………………. лв. (словом…………………………………………лв.) без ДДС

и………………………. лв. (словом ………………………………лв.) с начислен ДДС.

Така предложената цена включва всички разходи за изпълнение предмета на обществената поръчка *(вкл. цена за доставка до мястото на изпълнението, опаковка, транспорт, застраховки, митни сборове, гаранционна поддръжка и сервизно обслужване)*.

Посочената обща цена **не подлежи на промяна** през целия срок на действие на договора за изпълнение на поръчката.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.

Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем договорените работи, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.

При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да подпишем и представим парична/банкова гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3 % от стойността му, без ДДС.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Дата: …………… г. Подпис и печат: ....................................

Забележка: Участниците, регистрирани по ДДС, отбелязват наличието на такава регистрация.

Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ПЛИК № 3.

1. *При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния документ към настоящата декларация.* [↑](#footnote-ref-1)
2. \* *Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.*  [↑](#footnote-ref-2)